宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
体育运动设备更新项目询价方案

一、项目概况
（一）项目名称
宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院体育运动设备更新项目
（二）项目预算
项目预算金额（含税）人民币189700元。（报价不得超过预算金额，超过预算金额为不合格报价）
（三）采购范围及内容
本次采购范围包含老旧体育器材拆除清运、全新球类设备采购、安装调试及单双杠区域场地安全改造，具体采购需求及评分标准（见附件2）。
二、质量标准要求
所有采购设备必须为全新正品、未使用过的合格产品，符合国家体育器材行业标准、校园体育设施建设规范，满足户外长期使用需求，具备耐磨、防锈、抗老化、稳定性强等特点，无质量瑕疵、安全隐患。设备安装规范牢固，调节功能顺畅，整体结构稳定，适配校园教学、训练、赛事常态化使用。所有施工及设备安装流程符合安全施工规范，完工后场地整洁、设施达标。
三、采购方式及供应商资格要求
（一）采购方式
本项目采用公开询价采购方式，本着公开、公平、公正、择优、节约的原则，面向符合资质条件的供应商公开询价，综合比对报价、资质、服务、售后等因素确定成交供应商。
（二）供应商资格条件
1.须具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包含体育器材销售等（提供营业执照或法人证书复印件加盖公章）。
2.具备体育器材采购、安装及场地改造相关服务能力，有校园体育设施建设相关项目实施经验者优先。
3.具备完善的售后服务体系，能够提供设备安装、调试、质保、维修等全套服务，可快速响应校方售后需求。
4.供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（查询页面截图加盖公章）。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书或提供相应证明材料。
6.依法缴纳社会保障资金和税收的承诺书或提供相应证明材料。
7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或提供相应证明材料。
8.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书或提供相应证明材料。
四、响应文件组成
（一）报价函（按附件1报价，一次性报出含税总价）
（二）资格证明文件
（三）技术参数响应文件
[bookmark: _GoBack]（四）售后服务方案
（五）业绩证明材料
五、评审原则
坚持公开透明、公平公正、质量优先、性价比最优的原则，杜绝恶意低价、虚假报价，综合考量供应商综合实力，确保项目质量达标。
六、工期及交付要求
（一）工期要求
合同签订后15个工作日内完成全部老旧器材拆除清运、新设备采购安装、调试工作，整体项目竣工验收合格交付使用。
（二）交付标准
所有设备安装调试完毕、运行正常，场地改造达标，现场整洁无杂物，完全满足校园体育教学、训练、赛事使用需求，顺利通过学院验收。
七、售后服务及质保要求
整体项目质保期不低于1年，质保期内设备出现锈蚀、松动、故障、破损等质量问题，供应商须免费维修、更换、调试，场地地垫出现开裂、脱落、老化等问题免费返修。
售后响应：接到学院维修通知后，24小时内响应，48小时内到场处理问题，保障设施正常使用。
八、其他说明
（一）供应商须严格按照学院需求及行业标准施工，确保施工安全，施工期间发生的安全事故、财产损失等全部责任由供应商自行承担。
（二）项目实施过程中，学院有权对设备质量、施工进度、施工规范进行全程监督检查，对不符合要求的环节有权要求整改，供应商须无条件配合。
（三）本项目不接受联合体投标、转包、分包。
（四）参选单位应对所提交材料的真实性负责，如有虚假，取消参选资格；
（五）本方案解释权归宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院公共学科部所有。

附件1：询价报价单
附件2：采购需求及评分标准

  宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
     2026年7月24日















附件1
询价报价单
询价单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
报价单位：                                
	项目名称
	

	报价单位名称
	

	联系人
	

	电话及邮箱
	

	是否满足全部
服务内容要求
	

	项目服务时间
	

	报 价（含税）
	人民币：（小写）             
        （大写）             



供应商名称：                     
             日  期：    年   月   日
附件2
采购需求及评分标准
一、技术要求
	名称
	产品技术参数
	数量

	篮球架
	1.规格：底座长（2米）宽（1米）、伸臂2.25米、篮圈高度3.05米
2.结构：由底座、立柱、拉杆、伸臂、玻璃篮板、篮圈和护套组成
3.底座：部分钢板厚度≥3mm，关键承重部位钢板厚度≥5mm，主要钢结构材质采用Q235B；单只底座配重箱配重≥560KG；底座置有PU轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆
4.立柱：承重部位钢板厚度≥10mm、主方管规格不小于150×150×4mm的优质圆角方管
5.拉杆：管材规格不小于φ48×2mm的圆管、50×40×2.5mm的方管
6.伸臂：板材厚度≥3mm，主要钢结构材质采用Q235B
7.篮板：规格1800×1050×38mm；按GB/T 9962-2019中规定进行试验，符合国标规定；篮板框铝型材壁厚≥3mm，篮板玻璃厚度≥12mm；配套玻璃篮板护套
8.篮圈实心圆钢直径≥φ17mm
9.表面处理：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求；符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求；具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品
	7副

	排球架
	1.结构：由底座、立柱和排球网组成
2.适用场地：适合两片场地之间尺寸≥4100mm
3.调节高度：2.43m—2.15m
4.底座外壳：高密度聚乙烯材料（HDPE）；老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3；高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化
5.底座：底座底板材料≥10mm钢板，主要钢结构材质采用Q235B；底座方管规格≥140×140×3mm 焊管；底座圆管≥∅102×5.5mm 无缝管；每只底座设5块防震垫,满足底座摩擦力；单只灌装配重≥265kg，满足产品稳定性
6.立柱：外立柱管材规格不小于φ89×3.75焊接钢管；内立柱管材规格不小于φ70×3异型钢管；调节装置弹簧助推，手柄锁紧；棘爪式紧线锁紧机构；导套材质：ABS；立柱底部配置缓冲垫；球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内；网柱能承受≥600N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象
7.表面质量：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求
8.环保要求：符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求
	7副

	气排球架
	1.结构：由底座、立柱和气排球网组成
2.调节高度：网高调节范围：1800-2200mm
3.底座外壳：高密度聚乙烯材料（HDPE）；老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3；高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化
4.底座：底座底板材料≥10mm钢板，主要钢结构材质采用Q235B；底座方管规格≥140×140×3mm 焊管；底座圆管≥∅102×5.5mm 无缝管；单只灌装配重≥265kg，满足产品稳定性
5.立柱：外立柱管材规格不小于φ89×3.75焊接钢管；内立柱管材规格不小于φ70×3异型钢管；调节装置弹簧助推，手柄锁紧；棘爪式紧线锁紧机构；导套材质：ABS；立柱底部配置缓冲垫；球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内；网柱能承受≥600N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象
6.表面质量：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求
7.环保要求：符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求
	2副

	羽毛球架
	1. 结构：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成
2.适用场地：适合两片场地之间尺寸≥1200mm
3.底座外壳：高密度聚乙烯材料（HDPE）；老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3；高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化
4.底座：底座铁板材料≥10mm，主要钢结构材质采用Q235B；走轮φ75低摩擦软性宽幅PU轮；单只配重≥85kg，满足产品稳定性要求
5.立柱：总高度1550mm；管材规格不小于φ40×5mm无缝钢管；球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内；网柱能承受≥200N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象
6.表面质量：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求
7.环保要求：符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求
	2副

	单双杠区域地垫
	1.规格：500*500mm，厚度≥20mm 
2.环保要求:依据GB36246-2018《中小学生合成材料面层运动场地》，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI)（g/kg）≤0.5；短链氯化石蜡（g/kg）≤0.5；
3依据GB36246-2018《中小学生合成材料面层运动场地》，硬度/Shore A≥60；拉伸强度/MPa≥1.0；拉断伸长率%≥100；回弹性≥50；阻燃性等级≥B1；撕裂强度/kn/m≥5kn/m；抗滑值（20°）/BPN80~110；无机填料含量≤50；有害物质释放量【mg/(㎡·h）】甲醛≤0.1
	40m2


二、评审方法和标准
本项目询价评审采用综合评分法，严格按照评审最终得分对各响应供应商进行排序，评分结果遵循得分从高至低依次排列的原则。若不同供应商评审综合得分一致时，优先按照技术响应得分从高至低进行顺位排序，以此确定最终询价评审名次。
	评审项目
	标准分
	评分标准

	报
价
部
分
	最终报价
	30分
	实际得分为：基准价÷报价×30。
基准价为有效报价的最低价。（四舍五入后保留小数点后两位）

	商
务
部
分
	业绩
	10分
	提供供应商近三年（2023年7月至今）类似业绩的，有一项得3分，最多得9分。
以上业绩中包含有学校项目，得1分。
注：供应商需提供相对应的合同及验收报告（或使用评价），二者缺一不可，响应文件中附相应证明材料的原件扫描件并加公章，否则不得分。 

	
	质保期
	6分
	针对本项目所有采购货物，质保期在满足询价方案的基础上，每延长一年的加3分，本项最高得6分。
注：响应文件中附承诺函（格式自拟）并加盖公章/电子公章，否则不得分。

	









技
术
部
分
	



技术响应
	



40分
	本项目所有产品技术参数逐条独立计分，单条基础分值1分，供应商响应完全满足对应技术指标、参数要求的，每条可得1分，所有参数累计最高得分34分；参数不满足、缺项，该条参数不得分。
提供产品具备有效中体联认证得2.5分，FIBA认证得2.5分，未提供不得分；提供生产厂家授权书得1分，未提供不得分，最高得6分。
注：供应商须在技术要求响应表中逐项列明产品响应情况。所有技术参数响应内容，均须附带加盖供应商公章的佐证材料（包括但不限于产品技术白皮书、官方说明书、产品彩页、第三方检测报告等有效资料），佐证材料须清晰可辨、真实有效，并对应附于技术要求响应表后。未提供佐证材料、材料无效、信息模糊、无法对应参数的，对应参数条目不予计分。

	
	实施方案
	8分
	供应商针对本项目提供实施方案：（1）实施计划和进度保障措施；（2）安装调试及稳定性运行方案；（3）实施各阶段人员配置；（4）产品安全、质量保证措施及应急预案。
上述四项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

	
	售后服务方案
	6分
	供应商针对本项目提供售后服务方案：（1）质量保修范围及质保承诺；（2）设备各类故障问题解决方案及设备更换方案；（3）现场服务响应时间及设备故障处理时限。
上述三项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止。
售后服务方案内容存在缺陷或不足指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际；不符合国家法规及政策；存在方案生搬硬套;与实际情况不符，存在偏差；方案内容过于简略。
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